空域的两图片处理用的是C/C++ 和OpenCV3.3做的

频域的是用matlab做的

因为opencv刚开始学，就想着用opencv做一下，然后做到频域的时候，发现DFT和IDFT的坑有点多，试了两天，还没把IDFT的函数弄好（好尴尬。。。），所以就用matlab做了频域的图片。